

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası: 2022/0027

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | *B2* | | |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** 6 | **Birimi** | **Miktarı** | **Poz No** | **Teklif Edilen**4 **Birim Fiyat** | **Tutarı** |
| 1 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( 80 X 80 X 5 mm ve 50 x 80 x 3 mm antipaslı ) | kg | 10.764,53 | 15.550.1202 |  |  |
| 2 | Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz - patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması. | m² | 31,48 | 15.445.1003 |  |  |
| 3 | MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) | m² | 57,40 | 77.105.1001 |  |  |
| 4 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına ve cephelere, Su buharına geçişine açık nem bariyeri örtüsü yapılması.(duvarlar ve tavanlar) | m² | 390,24 | 15.330.1003 |  |  |
| 5 | 12mm elyaf takviyeli çimentodan yapılmış düz levha ( DIŞ kaplama ) malzeme ve işçiliği (fibercement) | m² | 92,30 | 10.240.8104 malzeme ve işçiliği |  |  |
| 6 | 12mm elyaf takviyeli çimentodan yapılmış düz levha ( iç kaplama ) malzeme ve işçiliği (boardex) | m² | 287,41 | 10.240.8104 malzeme ve işçiliği |  |  |
| 7 | Karkası yapılmış döşeme üstüne16mm çim.yonga levhayla karkas döşeme kaplaması | m² | 943,68 | 21.267/1 (10.240.8055 ) |  |  |
| 8 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması (DUVARDA-DİKEYDE) | m² | 241,34 | 15.340.1206 |  |  |
| 9 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması (YATAYDA) | m² | 292,28 | 15.340.1206 |  |  |
| 10 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (eps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | m² | 123,78 | 15.335.1003 |  |  |
| 11 | Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem) | m² | 471,84 | 15.305.1001 |  |  |
| 12 | Mevcut mertekler Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması (18 mm.) | m² | 943,68 | 15.300.1006 |  |  |
| 13 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² | 471,84 | 15.340.1204 |  |  |
| 14 | 12 nolu çinkodan yağmur oluğu yapılması (yaprak dolmasını engelleyen fileli) | metre | 84,00 | 15.310.1103 |  |  |
| 15 | 12.nolu çinkodan ø 100 mm düşey yağmurborusu yapma (yaprak tutuculu) | metre | 38,50 | 15.310.1003 |  |  |
| 16 | Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması | m² | 212,13 | 15.280.1006 |  |  |
| 17 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m² | 212,13 | 15.540.1216 |  |  |
| 18 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 151,78 | 15.390.1008 |  |  |
| 19 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 11,12 | 15.390.1008 |  |  |
| 20 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 181,40 | 15.380.1056 |  |  |
| 21 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en az 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması (metal asma tavan) | m² | 62,81 | 15.535.1002 |  |  |
| 22 | 12 MM COMPACT LAMİNANAT BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI | m² | 87,30 | 77.130.1018 |  |  |
| 23 | WC TEZGAH KÜÇÜK (SOLİD AKRİLİK) | m² | 6,20 | 77.190.1095 |  |  |
| 24 | Antrasit renkli ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | 523,20 | 15.460.1006 |  |  |
| 25 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m² | 71,95 | 15.470.1015 |  |  |
| 26 | Tip ahşap mutfak tezgah dolabı | m² | 9,30 | 15.520.1002 |  |  |
| 27 | Antrasit renkli ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | 148,32 | 15.460.1006 |  |  |
| 28 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² | 20,01 | 15.510.1103 |  |  |
| 29 | Gömme iç kapı kilidi (dar tip) | adet | 47,00 | 10.400.2002 |  |  |
| 30 | Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (dar tip) | adet | 47,00 | 10.400.2006 |  |  |
| 31 | alüminyum kapı kolu | adet | 94,00 | 77.145.1008 |  |  |
| 32 | alüminyum menteşe | adet | 141,00 | P-130/b |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | |  |  |

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\*Kısmi teklif verilemez.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır.

1. 2/2 [↑](#footnote-ref-1)