 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[[1]](#footnote-1)

KISIM 5 (DOĞALGAZ TESİSATI)

İhale kayıt numarası: 2022/0023

|  |  |
| --- | --- |
| A1 | B2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen4 Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 42,4 mm | 18 | mt. |  |  |
| 2 | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 33,7 mm | 24 | mt. |  |  |
| 3 | Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm | 12 | mt. |  |  |
| 4 | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm | 12 | mt. |  |  |
| 5 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | 36 | mt. |  |  |
| 6 | Bina İçinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli  | % | 25 |  |  |
| 7 | Küresel Gaz Vanası DN40 | 1 | Ad. |  |  |
| 8 | Küresel Gaz Vanası DN32 | 4 | Ad. |  |  |
| 9 | Küresel Gaz Vanası DN25 | 9 | Ad. |  |  |
| 10 | Küresel Gaz Vanası DN15 | 2 | Ad. |  |  |
| 11 | 300>21 mbar'a Shout-off Regülatör DN 25 | 1 | Ad. |  |  |
| 12 | 0-600 mbar Manometre  | 3 | Ad. |  |  |
| 13 | 0-100 mbar Manometre | 3 | Ad. |  |  |
| 14 | Manometre Musluğu | 3 | Ad. |  |  |
| 15 | Selenoid Vana DN 25 230 volt  | 1 | Ad. |  |  |
| 16 | Ocak Bağlantı Fleksi DN15 | 8 | Ad. |  |  |
| 17 | Sayaç Bağlantı Fleksi DN50 | 1 | Ad. |  |  |
| 18 | Gaz Alarm Cihazı  | 4 | Ad. |  |  |
| 19 | Testler ve Devreye Alma | 1 | Ad. |  |  |
| 20 | Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri | 1 | Ad. |  |  |
| 21 | Proje ve İgdaş Harçları Kolon Sanayi Revize | 1 | Ad. |  |  |
| 22 | Proje ve İgdaş Harçları + 1 Birim  | 1 | Ad. |  |  |
| **TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)** |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

1. [↑](#footnote-ref-1)