**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası: 2022/0001

|  |  |
| --- | --- |
| *A1* | *B2* |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** 6 | **Birimi** | **Miktarı** | **Açıklamalar** | **Teklif Edilen**4 **Birim Fiyat** | **Tutarı** |
| 1 | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması ( RW55 ) yada ( c60 ) | kg | 5316,44 |  |  |  |
| 2 | PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 5+5 MM KALINLIKTA 0,76 PVB LAMİNE CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI (M²) 10.380.1413 | m2 | 1441,49 |  |  |  |
| 3 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( 40 x 60 x 3 mm antipaslı ) | kg | 2441,00 |  |  |  |
| 4 | Profil ( karkası ) yapılmış ara bölmelerde, 5 cm taşyünü levha dolgulu arabölmeye, her iki yüzünde 12.5 mm tek kat alçıpan duvar bölme yapılması işleri. | m2 | 253,00 |  |  |  |
| 5 | kapı kol paslanmaz model fiyatı | adet | 56,00 |  |  |  |
| 6 | Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (dar tip) | adet | 28,00 |  |  |  |
| 7 | Gömme iç kapı kilidi (dar tip)(barel ) | adet | 28,00 |  |  |  |
| 8 | Menteşe alüminyum | adet | 84,00 |  |  |  |
| 9 | Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması | m2 | 4100,00 |  |  |  |
| 10 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) duvar-tavan | m2 | 4100,00 |  |  |  |
| 11 | 12,5 tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması | m2 | 181,00 |  |  |  |
| 12 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması (metal asma tavan) | m² | 110,00 |  |  |  |
| 13 | Seramik için Yer dilatasyon profili 5 cm | metre | 112,50 |  |  |  |
| 14 | Hazır makine sıvası ile duvarlara tek kat alçı sıva yapılması (20mm kalınlık) | m2 | 920,00 |  |  |  |
| 15 | Alçı köşe galvaniz profili 2,70 metre ( adet ) | metre | 158,00 |  |  |  |
| 16 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derzaralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(yer seramik ) | m2 | 900,00 |  |  |  |
| 17 | seramik süpürgelik ( 10 cm kalınlığında seramik m2 fiyatıdır) | m2 | 44,00 |  |  |  |
| 18 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m2 | 20,00 |  |  |  |
| 19 | 2 cm. RENKLİ MERMER İLE 10 cm. GENİŞLİĞİNDE SÜPÜRGELİK YAPILMASI | metre | 60,00 |  |  |  |
| 20 | 200MM GENİŞLİKTE MİN 1,3MM KALINLIĞINDA ELOKSALLI ALÜMİNYUM KAPAK PROFİLLERİ İLE DUVAR,TAVAN VE CEPHELERDE KAPLAMA ÜSTÜ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI (50MM GENİŞLİKTE DİLATASYONLAR İÇİN) (METRE) | metre | 222,50 |  |  |  |
| 21 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması ( alüminyum topukluk ve kilit kol aksesuar montajı dahil ) | m2 | 61,60 |  |  |  |
| 22 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | m2 | 54,40 |  |  |  |
| 23 | 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | m2 | 306,00 |  |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) |  |  |

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

\*Kısmi teklif verilemez.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır.

1. 2/2 [↑](#footnote-ref-1)